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	Пример опросного листа

	Тип
	Манометр МП
	МП

	Обозначение диаметра корпуса
	100
	160

	
	160
	

	Обозначение диаметра измерительного элемента
	120 – для давлений от 0,06МПа до 2,5МПа с диаметром мембраны 75мм
	120

	Обозначение материала корпуса, штуцера и механизма
	НН - корпус, штуцер и механизм из нержавеющей стали
	НН

	Предел давления, МПа
	-0,1…0
	1 МПа

	
	-0,1…0,06 / 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4
	

	
	0 …0,06 / 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5
	

	Штуцер (присоединение)
	резьбовое - М20х1,5, G1/2, 1/2NPT
	Ду50-PN40-Исп.2  по ГОСТ 12815-80

	
	фланцевое - Ду15, 20, 25, 40, 50 (размеры по ГОСТ 12815-80 и ГОСТ 33259-2015)
	

	Класс точности
	1,5 (по умолчанию, не указывается)
	-

	Наполнение корпуса
	без заполнения – по умолчанию, не указывается
	ВуСл

	
	ВуСл – силиконовое масло
 
	

	Дополнительные опции
	М1 - морское исполнение (корпус + смачиваемые части из нерж. стали 03Х17Н13М2 (SS 316)
	М1

	
	Дм - демпфер (юза) – для резьбового присоединения
	 

	
	Цветной сектор:
- КрС1-2 (красный от 1 до 2)
- ЗлС0,5-1 (зелёный от 0,5 до 1)
- ОрС3-6 (оранжевый от 3 до 6)
	 

	
	Черта на шкале:
- ЧрК1,5 (красная черта на отметке 1,5)
- ЧрЗ2 (зелёная черта на отметке 2)
	ЧрК0,7

	
	Пл1 - пломбировка корпуса (наклейка, стандартно)
	 

	
	Пл2 - пломбировка корпуса (пломба свинцовая или пластиковая, по заказу)
	 

	
	УкПД - указатель предельного давления
	 

	
	СтК – стрелка контрольная (без поводка)
	 

	
	СтКп – стрелка контрольная показывающая (с поводком)
	СтКп

	
	2СтК (2СтКп) – стрелки (min/max) контрольные показывающие без поводка (с поводком)
	 

	
	IP67 – повышенная степень защиты
	 

	
	ГП - госповерка
	 

	
	(4…20)мА – выходной сигнал
	 

	
	Пг – перегрузочный, 4-х кратная перегрузка
	 

	
	О2 - кислородное исполнение
	 

	
	NH3 - аммиачное исполнение
	NH3

	
	H2S - сероводородное исполнение
	 

	
	R12, R22, R410, R717, R134A – фреоновое исполнение
	 

	
	Лого - логотип заказчика на циферблате
	 

	
	Шд - шильдик (табличка) из нержавеющей стали с позиционным номером
	Шд

	
	Ex – взрывозащищённое исполнение IIGb c IIC X / IIIDb c IIIC X
	Ех



Заполненный опросный лист направляйте по почте zakaz@npkvip.ru – любые вопросы по заказу по телефону: +7 (343) 302-03-53.

image1.png
‘M Aapec: 620102, r.Ekatepunbypr, ya. lWopca, pom 7.
Tea.: +7 (343) 302-03-53, zakaz@zaovip.ru canT www.zaovip.ru




